

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 19.05.2021 г. | N 498-р |

Об утверждении проектной документации,

включая инженерные изыскания по объекту

«Строительство подъезда к с. Болдырево

от автомобильной дороги общего пользования

регионального значения Володарский-Цветное

в Володарском районе Астраханской области»

 В целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368 –П:

1.Утвердить разработанную Обществом с ограниченной ответственностью «Строй», рассмотренную Автономным учреждением Астраханской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий» (положительное заключение экспертизы от 30.03.2021 года № 30-1-1-3-014699-2021) проектную документацию, включая инженерные изыскания, по объекту ««Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области» технико – экономическими показателями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| Строительная длина дороги | км | 0,807 |
| Продолжительность строительства | мес | 8,0 |
| Расчетная скорость движения | км/час | 40 |
| Ширина земляного полотна | м | 10,0 |
| Ширина проезжей части | м | 6,0 |
| Число полос движения | шт. | 2,0 |
| Ширина обочин | м | 2,0 |
| Тип дорожной одежды |  | облегченный |
| Вид покрытия |  | Асфальтобетон |
| Установленная мощность проектируемой сети наружного освещения | кВт | 4,3 |
| Расчетная мощность проектируемой сети наружного освещения | кВт | 4,3 |
| Протяженность проектируемой ВЛИ – 0,4 КВ | кВт | 1,250 |
| Общая протяженность подлежащих выносу линий связи, в том числе:- протяженность волоконно-оптического кабеля ОКБ-Т-16А-7.0-протяженность медножильного кабеля КСПП 1х4х0,9 | кмкмкм | 1,4870,4171,07 |

2.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Заря Каспия».

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Мухамбетова Р.Т.

Глава администрации Х.Г. Исмуханов